Hide navigation sidebar
Hide table of contents sidebar
Skip to content
SAMBA 4.22
Back to top
View this page
Toggle table of contents sidebar

# Changer l’adresse IP d’un contrôleur de domaine

Tout d’abord, modifier les fichiers `/etc/network/interfaces` et `/etc/hosts` avec sa nouvelle IP.

Si vous avez deux ou plusieurs contrôleurs de domaine, modifier le richier `/etc/krb5.conf`.

Vérifier le fichier `/etc/resolv.conf` si nécessaire et ajouter le DNS forwarder dans `/etc/samba/smb.conf`.

Vérifier si le fichier `/var/lib/samba/private/krb5.conf` est un lien symbolique du fichier `/etc/krb5.conf`.

Redémarrer le serveur. Samba devrait se reconfigurer avec sa nouvelle adresse IP tout seul.

Vous pouvez vérifier si la requête DNS est correcte avec la commande :

    dig @localhost srvads.domain.lan
    dig @localhost domain.lan

Modifier le DNS inversé si nécessaire.