Hide navigation sidebar
Hide table of contents sidebar
Skip to content
SAMBA 4.22
Back to top
View this page
Toggle table of contents sidebar

Indication

Cette documentation est valable pour Samba-AD à partir de la version 4.8.

# Installer et configurer Samba-AD RODC sur Debian

Attention

Pour le support RODC, il est recommandé d’utiliser une version récente de Samba. Le support RODC est globalement fonctionnel et sa solidité continue de progresser !

## Installer le système d’exploitation

Installez une machine Debian de base avec seulement ssh activé.

Vous pouvez suivre cette documentation d’installation pour Debian 64 bits.

## Préparer le RODC

Dans la documentation suivante, on suppose :

- Que le serveur RWDC existant s’appelle srvads et que le niveau de la forêt et du domaine est en 2008R2. Pour cela vous pouvez lancer la commande suivante sur le RWDC :

      samba-tool domain level show

- Que le nouveau serveur que vous venez d’installer s’appelle srvrodc.

- Que votre domaine s’appelle mydomain.lan.

- Qu’un utilisateur de test s’appelle myuser.

Dans les instructions décrites ci-dessous, vous remplacerez mydomain.lan avec votre propre nom de domaine et srvrodc avec le nom de machine de votre choix.

### Récupérer les paquets nécessaires

Les DEB de Tranquil IT sont actuellement validés pour Debian 12 & 13.

Les paquets de la dernière version validés par l’équipe d’ingénieurs Tranquil IT peuvent être téléchargés depuis l’url samba-4.22.

Quand il faudra migrer vers la version suivante de Samba, il suffira de changer l’url du dépôt comme par exemple redhat-samba-4.23.

Pour plus de confort, vous pouvez définir un dépôt apt et rajouter notre clé publique GPG :

    wget -qO- https://samba.tranquil.it/tissamba-pubkey.gpg | tee /usr/share/keyrings/tissamba.gpg > /dev/null
    sha256sum /usr/share/keyrings/tissamba.gpg
      95ab9a408a3e94564f5a9bfb6e82c9dc371f32e92004ee98acbf64b431c93e81  /usr/share/keyrings/tissamba.gpg
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tissamba.gpg] https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.22/ $(lsb_release -c -s) main" > /etc/apt/sources.list.d/tissamba.list

Avertissement

Pour les versions de samba inférieures à 4.22.7, merci d’utiliser cette clé GPG

    wget -qO- https://samba.tranquil.it/tissamba-pubkey-2017.gpg | tee /usr/share/keyrings/tissamba.gpg > /dev/null

### Installer les paquets

    export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
    apt-get update
    apt-get install samba samba-ad-dc winbind libnss-winbind krb5-user smbclient ldb-tools python3-cryptography
    unset DEBIAN_FRONTEND

### Configurer soigneusement les paramètres réseau

- Changez `/etc/hostname` pour contenir le FQDN :

      srvrodc.mydomain.lan

- Modifier le fichier `/etc/hosts` pour qu’il contienne la résolution DNS du FQDN de la machine sur son IP, avec le nom long puis le nom court :

      127.0.0.1      localhost
      192.168.3.11   srvrodc.mydomain.lan srvrodc

### Configurer le DNS

Dans le fichier `/etc/resolv.conf`, renseignez soigneusement l’adresse IP de votre serveur DNS (Domain Name Service).

    search mydomain.lan
    nameserver 192.168.1.11

### Configurer le Kerberos

- Ouvrir `/etc/krb5.conf`, supprimer son contenu et rajouter :

      [libdefaults]
        default_realm = MYDOMAIN.LAN
        dns_lookup_kdc = false
        dns_lookup_realm=false
      [realms]
        MYDOMAIN.LAN = {
        kdc = 127.0.0.1
        kdc = 192.168.1.12
        }

  Attention

  Il faut respecter les majuscules et remplacer les 2 IP par :

  - L’IP de votre nouveau serveur AD en premier, on peut utiliser localhost 127.0.0.1.

  - L’IP du serveur AD existant en deuxième (ex· 192.168.1.12).

- Redémarrer la machine :

      reboot

- Après le redémarrage, assurez-vous que kerberos est correctement configuré et que vous obtenez un TGT :

  Attention

  L’administrateur par défaut est administrator en anglais (taper le mot de passe du compte administrator, si ça ne renvoie rien ou que vous obtenez un message concernant l’expiration du mot de passe, c’est que c’est bon).

      kinit administrator
      klist

### Mettre en place le service RODC

- Joindre la machine au domaine :

      samba-tool domain join mydomain.lan RODC -U MYDOMAIN\\Administrator

- Dans le fichier `/usr/local/samba/etc/smb.conf`, rajouter le forwarder DNS :

      dns forwarder = 8.8.8.8

- Lancer le service Samba avec /usr/local/samba/sbin/samba :

    /usr/local/samba/sbin/samba

- Modifier `/etc/resolv.conf` pour qu’il pointe sur lui-même :

      search mydomain.lan
      nameserver 127.0.0.1

### Tester la réplication des mots de passe utilisateur sur le serveur RODC

- Sur srvads, ajouter un utilisateur en tant que membre du groupe Allowed RODC Password Replication Group ;

- Sur srvrodc :

      samba-tool rodc preload myuser --server=srvads.mydomain.lan

- Si tout c’est bien passé :

    Replicating DN CN=myuser,CN=Users,DC=mondomaine,DC=lan
    Exop on[CN=myuser,CN=Users,DC=mondomaine,DC=lan] objects[1] linked_values[0]