Hide navigation sidebar
Hide table of contents sidebar
Skip to content
SAMBA 4.24
Back to top
View this page
Toggle table of contents sidebar

# Installer et configurer un Samba-AD secondaire sur Debian

Note

Dans cette documentation, on suppose :

- Que le contrôleur de domaine principal s’appelle srvads1.

- Que le contrôleur de domaine secondaire s’appelle srvads2.

- Que le domaine s’appelle mydomain.lan.

- Que le domaine que vous essayez de joindre est opérationnel (le ping mydomain.lan / srvadsx.mydomain.lan doit être concluant). Merci de configurer votre fichier /etc/resolv.conf avant de passer à la suite.

Dans les instructions décrites ci-dessous, vous remplacerez mydomain.lan avec votre propre nom de domaine et srvads1 et srvads2 avec les noms de machines de votre choix.

## Préparer la machine virtuelle

- Sur une base Debian 64 bits, préparer la configuration réseau de la machine en suivant la même documentation que celle pour un nouveau contrôleur de domaine.

- Pour le fichier `/etc/hosts`, le modifier pour qu’il contienne la résolution DNS du FQDN de la machine sur son IP (i.e. pas la ligne localohst 127.0.0.1), en précisant bien le nom long puis le nom court :

    127.0.0.1      localhost
    192.168.1.12   srvads2.mydomain.lan srvads2

### Récupérer les paquets nécessaires

Les DEB de Tranquil IT sont actuellement validés pour Debian 12 & 13.

Les paquets de la dernière version validés par l’équipe d’ingénieurs Tranquil IT peuvent être téléchargés depuis l’url samba-4.24.

Quand il faudra migrer vers la version suivante de Samba, il suffira de changer l’url du dépôt comme par exemple redhat-samba-4.25.

Pour plus de confort, vous pouvez définir un dépôt apt et rajouter notre clé publique GPG :

    wget -qO- https://samba.tranquil.it/tissamba-pubkey.gpg | tee /usr/share/keyrings/tissamba.gpg > /dev/null
    sha256sum /usr/share/keyrings/tissamba.gpg
      95ab9a408a3e94564f5a9bfb6e82c9dc371f32e92004ee98acbf64b431c93e81  /usr/share/keyrings/tissamba.gpg
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tissamba.gpg] https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.24/ $(lsb_release -c -s) main" > /etc/apt/sources.list.d/tissamba.list

Avertissement

Pour les versions de samba inférieures à 4.22.7, merci d’utiliser cette clé GPG

    wget -qO- https://samba.tranquil.it/tissamba-pubkey-2017.gpg | tee /usr/share/keyrings/tissamba.gpg > /dev/null

### Installer les paquets

    export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
    apt-get update
    apt-get install samba samba-ad-dc winbind libnss-winbind krb5-user smbclient ldb-tools python3-cryptography
    unset DEBIAN_FRONTEND

### Configurer le Kerberos

- Ouvrir `/etc/krb5.conf`, supprimer son contenu et rajouter :

      [libdefaults]
        default_realm = MYDOMAIN.LAN
        dns_lookup_kdc = false
        dns_lookup_realm=false
      [realms]
        MYDOMAIN.LAN = {
        kdc = 127.0.0.1
        kdc = 192.168.1.12
        }

  Attention

  Il faut respecter les majuscules et remplacer les 2 IP par :

  - L’IP de votre nouveau serveur AD en premier, on peut utiliser localhost 127.0.0.1.

  - L’IP du serveur AD existant en deuxième (ex· 192.168.1.12).

- Redémarrer la machine :

      reboot

- Après redémarrage, tester que le kerberos est bien configuré et que vous obtenez bien un TGT :

  Attention

  L’administrateur par défaut est administrator en anglais (taper le mot de passe du compte administrator, si ça ne renvoie rien ou que vous obtenez un message concernant l’expiration du mot de passe, c’est que c’est bon).

      kinit administrator
      klist

## Configurer Samba comme contrôleur de domaine secondaire

- Supprimer le fichier de configuration `/etc/samba/smb.conf` qui a été généré automatiquement lors de l’installation des paquets :

      rm -f /etc/samba/smb.conf

- Joindre le contrôleur de domain comme membre du domaine. Remplacer les valeurs mydomain.lan, MYDOMAIN.LAN et MYDOMAIN avec les valeurs de votre domaine :

      samba-tool domain join mydomain.lan DC -U administrator --realm=MYDOMAIN.LAN -W MYDOMAIN

- Modifier le DNS pour qu’il pointe sur lui-même dans `/etc/resolv.conf` :

      nameserver 127.0.0.1

- Rajouter un forwarder DNS au fichier `/etc/samba/smb.conf` :

      [global]
         ...
         dns forwarder = 8.8.8.8
         ...

- Activer le démarrage automatique du service AD :

      systemctl disable winbind nmbd smbd
      systemctl mask winbind nmbd smbd
      systemctl unmask samba-ad-dc
      systemctl enable samba-ad-dc

- Faire pointer votre Kerberos vers le bon fichier de configuration :

  Indication

  Par défaut le provisioning Samba-AD crée un fichier d’exemple `krb5.conf` dans le répertoire `/var/lib/samba/private`.

  Ce fichier est utilisé par défaut par certains appels Samba.

  Il est préférable de le remplacer par un lien symbolique vers `/etc/kbr5.conf` pour éviter certanins effets de bord.

      rm /var/lib/samba/private/krb5.conf
      ln -s /etc/krb5.conf /var/lib/samba/private/krb5.conf

- Relancer Samba :

      pkill -9 smbd
      pkill -9 nmbd
      pkill -9 winbindd
      systemctl restart samba-ad-dc

- Vérifier que les champs DNS sont bien créés :

      samba_dnsupdate --verbose --use-samba-tool

## Configurer le SYSVOL

- Graphiquement, vous pouver récuperer les fichiers de `\srvads\sysvol` depuis srvads1 et les copier vers srvads2 depuis une machine Windows en tant qu’admin du domaine. Ou en ligne de commande, sur srvads2, faire :

      rsync -aP root@srvads1:/var/lib/samba/sysvol/ /var/lib/samba/sysvol/

- Puis renitialiser les ACL du SYSVOL, et reverifier les ACLs (ça ne devrait rien retourner si c’est OK) :

      samba-tool ntacl sysvolreset
      samba-tool ntacl sysvolcheck

Indication

En attendant le développement d’un DFS-R officiellement supporté par la Samba-team, Tranquil IT propose l’outil tis-sysvolsync pour synchroniser les partages SYSVOL entre des contrôleurs de domaine Samba.

## Valider la nouvelle installation

- Vérifier l’état des réplications avec la commande samba-tool drs showrepl --summary. Les réplications peuvent mettre quelques minutes à se mettre en place.

  Vérifier l’état des réplications avec la commande samba-tool drs showrepl. Les réplications peuvent mettre quelques minutes à se mettre en place.

- Tester la connexion au DNS à partir de la console DNS Active Directory.

- Tester la connexion à partir de la console Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory.

## Configurer le NTP signé

- Configurer le NTP en suivant la documentation de configuration du service NTP avec Samba.

## Configurer le DNS hybride

Avant de passer en production, le DNS interne de Samba doit être remplacé par le DNS hybride. Pour ce faire, suivez la documentation pour intégrer Samba avec Bind9 sur Debian.

Super, si vous êtes parvenu jusqu’à cette étape, c’est que tout se passe bien et que vous avez un nouveau contrôleur de domaine secondaire opérationnel.