Hide navigation sidebar
Hide table of contents sidebar
Skip to content
SAMBA 4.24
Back to top
View this page
Toggle table of contents sidebar

# Gérer le bon fonctionnement de NTP sur les clients Windows

## Forcer une resynchronisation sur un poste windows

Lancer la commande `w32tm /resync /nowait` dans un shell avec les droits admins pour forcer le service NTP local du client Windows à synchroniser son horloge avec le serveur NTP. Si tout se passe bien, la commande renvoie La commande s’est terminé correctement).

Note

il faut laisser un peu de temps à un serveur NTP avant de lui demander son temps, sinon, il se déclare comme n’étant pas une source fiable.

### En cas de problème

Le service s’appelle w32time alors que l’outil de management s’appelle w32tm. Il se peut que l’on ait aussi besoin des commandes net et time.

## Reconfigurer les clients Windows du domaine pour qu’ils synchronisent leurs horloges avec le NTP du Samba-AD

Sur le client Windows, lancer les instructions suivantes :

    w32tm /config /syncfromflags:domhier
    w32tm /config /update
    w32tm /resync /nowait

## Déboguer le service NTP sur un client Windows

Pour définir un fichier d’historique afin de déboguer le fonctionnement du service NTP sur un client Windows, on peut définir les clefs de registre suivantes :

    Windows Registry Editor Version 5.00

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config]
    "FileLogSize"=dword:01000000
    "FileLogName"="c:\\w32time_debug.txt"
    "FileLogEntries"="0-300"

Pour en savoir plus, visiter cet article de Microsoft.

## Choisir le mode de fonctionnement du client NTP Windows

Il existe deux modes de fonctionnement du client NTP Windows, Nt5DS et nommé.

Le mode standard de fonctionnement d’un client Windows enregistré dans le domaine est Nt5DS.

    Windows Registry Editor Version 5.00

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters]
    ...
    "Type"="Nt5DS"

Si pour une raison quelconque vous préférez basculer sur le mode de fonctionnement nommé, faire net time /setsntp:ad.mydomain.lan, qui devra retourner :

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters]
    ...
    "Type"="NTP"
    "ntpserver"="ad.mydomain.lan"

Si vous avez choisi ce mode, assurez-vous que le client pointe vers le serveur NTP correct. Si le DHCP a fourni un serveur NTP qui n’est pas le contrôleur de domaine, cela peut poser problème. Pour vérifier, utilisez la commande w32tm /monitor.