Hide navigation sidebar
Hide table of contents sidebar
Skip to content
Quickstart Official documentation Setuphelpers Changelog FAQ
Back to top
View this page
Toggle table of contents sidebar

# 8. Simplifier le déploiement de vos postes de travail

De nombreuses entreprises et administrations incluent des logiciels et des configurations dans les images d’OS qu’elles déploient sur leurs flottes de machines.

Mais désormais ce n’est plus la méthode recommandée pour plusieurs raisons :

- Chaque fois que vous créez une nouvelle image, vous perdez beaucoup de temps à installer un logiciel et à le configurer. Vous êtes très limité dans les paramètres que vous pourrez inclure dans votre image.

- Chaque fois que vous créez une nouvelle image, vous devrez suivre les modifications dans un document texte, une feuille de calcul ou un outil de gestion des modifications.

- Les éditeurs de systèmes d’exploitation (notamment Microsoft) conseillent l’utilisation d’images ISO brutes et leur paramétrage en post-installation.

- Enfin, si vous introduisez dans votre image des configurations de sécurité, des configurations réseau ou des configurations pour limiter l’intrusion de la télémétrie, ces configurations peuvent perturber le fonctionnement normal de WAPT, cela compliquera les diagnostics futurs.

Avec WAPT, ce n’est plus nécessaire

Note

Si votre configuration est correcte et que vous voulez simplement revoir la méthode de déploiement pour une machine, vous pouvez vous référer au guide de démarrage rapide.

- Quickstart wapt for Windows

- Quickstart wapt for Linux

## 8.1. Recommandations

Tranquil IT recommande :

- De réaliser une seule image brute par type d’OS avec MDT, Fog (win10, win2016, etc) ou WAPT WADS sans aucune configuration ou logiciel.

  Avertissement

  Si vous souhaitez installer un agent WAPT dans votre image Windows, procédez comme suit :

  Exécutez les commandes suivantes dans CMD :

  >     net stop waptservice
  >     wapt-get delete-param uuid
  >     wapt-get delete-public-param uuid
  >     wapt-get delete-public-param hardware_uuid
  >     wapt-get delete-param hardware_uuid
  >     wapt-get delete-param hostname
  >     wapt-get delete-public-param hostname
  >     del "C:\Program Files (x86)\wapt\private\*.crt" "C:\Program Files (x86)\wapt\private\*.pem"

  Effectuer un Sysprep.

  Ensuite, éteignez la machine.

- Pour créer autant d’Unités Organisationnelles que vous avez de types de machines dans l’OU CN=Computers (ex : standard_laptop, hardened_laptop, workstations, servers, etc) dans votre Active Directory.

- Pour configurer votre Active Directory afin de distribuer la GPO de l’Agent WAPT aux différentes Unités Organisationnelles de machines ; De cette façon, vous pouvez opter pour des configurations fines de votre `waptagent.ini` pour les hôtes rattachés à chaque OU.

Indication

Pour vous faire gagner du temps, vous pouvez baser votre stratégie de configuration de la sécurité sur les paquets WAPT de sécurité déjà disponibles dans le WAPT Store, vous n’aurez qu’à les compléter en fonction des exigences de sécurité spécifiques de votre Organisation.

- Créer dans l’OU CN=Ordinateurs autant d’Unités Organisationnelles qu’il y a de types d’utilisation des ordinateurs dans votre organisation (comptabilité, point_de_vente, ingénierie, vente_sédentaire, etc).

- Pour créer des paquets WAPT génériques de vos applications logicielles avec leurs configurations associées.

### 8.1.1. Scénario de déploiement

- Vous recevez ou le responsable informatique du site distant reçoit une nouvelle machine dans sa boîte.

- Vous configurez l’adresse MAC de la machine par DHCP afin qu’elle reçoive la bonne image système et soit placée dans la bonne Unité Organisationnelle à la fin du processus de déploiement.

- L’image système attendue est téléchargée sur la machine en temps masqué, la machine est placée dans la bonne Unité Organisationnelle.

- L’Agent WAPT enregistre la machine auprès du Serveur WAPT, elle apparaît dans la Console WAPT.

- L’Agent WAPT détecte qu’il se trouve dans une unité organisationnelle qui nécessite un ensemble de logiciels particulier et une configuration de sécurité particulière.

- L’Agent WAPT télécharge et exécute des logiciels et des progiciels de configuration de sécurité en temps masqué ; l’Agent WAPT supprime automatiquement les droits délégués qui sont rendus inutiles après avoir rejoint le domaine pour éviter qu’ils ne soient ensuite exploités de manière non autorisée.

- Soit par groupe de machines ou machine par machine, vous finalisez la configuration des machines en leur attribuant des paquets WAPT spécifiques.

Indication

Si vous le souhaitez, vous pouvez même laisser l’étape finale de configuration à vos utilisateurs en configurant le libre-service WAPT pour eux (configuration des imprimantes, besoins logiciels spéciaux, etc).

## 8.2. Déployer vos postes de travail via WADS

WADS pour WAPT Automated Deployment Services a été développé pour fournir une solution simple pour les déploiements de systèmes d’exploitation via WAPT.

Le déploiement du système d’exploitation est disponible pour Windows, Debian et ses dérivées et pour RedHat et ses dérivées.

### 8.2.1. Mode de fonctionnement du WADS

Schématiquement, le déploiement d’un OS implique 3 étapes :

1. Importation des différents supports et fichiers nécessaires au déploiement, tels que les images du système d’exploitation .iso, les packs de pilotes et les fichiers de configuration.

Diagramme de flux pour l’importation des fichiers requis pour le déploiement de WADS

2. Création du support de démarrage.

Diagramme de flux pour la création du support d’amorçage pour le déploiement WADS

3. Lancement du déploiement sur l’hôte cible en utilisant le réseau ou une clé USB.

Diagramme de flux pour l’utilisation du support de démarrage dans le déploiement WADS

### 8.2.2. Différence entre l’AMED et les autres solutions

- Solution de déploiement classique.

Diagramme de flux pour le déploiement d’un OS classique

- Solution de déploiement WADS.

Diagramme de flux pour un déploiement WADS

Indication

- Le mode de fonctionnement de WADS respecte la méthode recommandée par le fournisseur du système d’exploitation.

- Avec WADS, toutes les fonctionnalités sont regroupées sur le même Serveur WAPT.

- Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place une infrastructure supplémentaire autre que le Serveur WAPT.

#### 8.2.2.1. Différences entre les logiciels

Différences entre la méthode WADS et les autres méthodes
Serveur de déploiement WADS | Méthode PCT standard | Prestations
--- | --- | ---
Utilise iPXE | Utilise le protocole de serveur de fichiers CIFS. | Il n’est pas nécessaire de configurer un serveur de fichiers ni d’ouvrir des ports supplémentaires.
Aucune configuration de l’image du OS n’est nécessaire | Nécessite de modifier manuellement la configuration d’un fichier de réponses. | Simplicité, toutes les configurations sont fournies par WAPT
Utilise HTTPS pour télécharger l’image du système d’exploitation Windows | Utilise CIFS pour télécharger l’image du système d’exploitation Windows. | Les hôtes cibles peuvent être déployés sur Internet en utilisant la méthode de la clé USB.
La méthode WADS incorpore tous les fichiers nécessaires | La méthode MDT nécessite l’assemblage de fichiers provenant de sources différentes. | Le déploiement, la configuration et les mises à jour du système d’exploitation sont regroupés dans un seul packaging logiciel WAPT.

## 8.3. Installation et configuration de TFTP et DHCP pour WADS

### 8.3.1. Installation et configuration d’un serveur TFTP

Avertissement

Si vous avez installé un autre serveur tftp sur le Serveur WAPT, veuillez d’abord le désinstaller.

Cette documentation est destinée à WAPT 2.2.1 et aux versions ultérieures.

Le port udp/69 doit être ouvert sur le serveur WAPT pour le trafic entrant, ainsi que la plage de ports éphémères tftp (49152-65535)

La fonction tftp conntrack doit être activée sur les pare-feu intermédiaires si vous disposez de pare-feu entre le serveur et l’ordinateur client.

Choisissez votre distribution.

- Activer et démarrer le serveur TFTP.

    systemctl enable wapttftpserver
    systemctl start wapttftpserver

- Vous pouvez tester que le serveur tftp fonctionne correctement en utilisant un client tftp et tester le téléchargement du fichier i:file:snponly.efi. Si vous testez la commande suivante sur une machine basée sur RedHat autre que le waptserver, faites attention au pare-feu sortant local qui bloque les requêtes sortantes du client tftp.

    cd ~
    tftp srvwapt.mydomain.lan
      binary
      get snponly.efi
      quit
    ls -l snponly.efi

- Lors de l’installation du serveur, cochez la case WADS tftp. Vous pouvez relancer l’installateur si cela n’a pas été fait à ce moment-là. Vous pouvez vérifier que le service est configuré et fonctionne avec la commande :

    sc query wapttftpserver

- Si le serveur est installé mais pas démarré, vous pouvez le démarrer avec :

    net start wapttftpserver

### 8.3.2. Installation et configuration d’un serveur DHCP

Vous pouvez utiliser HTTP ou TFTP (plus lent) pour télécharger les binaires.

Avertissement

Le téléchargement par HTTP implique l’utilisation d’un binaire iPXE (`ipxe.efi` ou `snponly.efi`) qui n’est pas signé et il ne sera PAS POSSIBLE d’activer SECURE BOOT sur les machines clientes.

#### 8.3.2.1. Configuration DHCP hybride

Voici une configuration qui transfère le fichier d’amorçage et les binaires par TFTP si UEFI est activé. Le Secure Boot est possible.

Note

La configuration DHCP hybride ne fonctionne pas pour un déploiement Linux.

Par exemple :

    subnet 192.168.110.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.110.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 192.168.110.1;
    next-server 192.168.110.30;  # TFTP server (Option 66)

    # If not iPXE
    if not exists user-class {
      # If legacy BIOS
      if (option vendor-class-identifier = "PXEClient:Arch:00000") {
        filename "boot/pxeboot.n12";
      } else {
        filename "efi/boot/bootmgfw.efi";
      }
    }
    # If iPXE
    else if option user-class = "iPXE" {
      # If legacy BIOS
      if (option vendor-class-identifier = "PXEClient:Arch:00000") {
        filename "http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?uefi=false&keymap=fr";
      } else {
        filename "http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?keymap=fr";
      }
    }
    }

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site https://ipxe.org/howto/dhcpd

Par exemple :

    # Basic DHCP configuration
    interface=eth0
    dhcp-range=192.168.110.10,192.168.110.100,12h
    dhcp-option=3,192.168.110.1           # Default gateway
    dhcp-option=6,192.168.110.1           # DNS server

    # External TFTP server (Option 66)
    dhcp-option=66,192.168.110.30

    # Define client types
    dhcp-match=set:legacybios,PXEClient:Arch:00000
    dhcp-userclass=set:ipxe,iPXE

    # Not iPXE and legacy BIOS → pxeboot.n12
    dhcp-boot=tag:legacybios,tag:!ipxe,boot/pxeboot.n12,192.168.110.30

    # iPXE and legacy BIOS → iPXE URL with uefi=false
    dhcp-boot=tag:legacybios,tag:ipxe,http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?uefi=false&keymap=fr

    # Not iPXE and not legacy BIOS → bootmgfw.efi (UEFI boot)
    dhcp-boot=tag:!legacybios,tag:!ipxe,efi/boot/bootmgfw.efi,192.168.110.30

    # iPXE and not legacy BIOS → iPXE URL with uefi=true (implied)
    dhcp-boot=tag:!legacybios,tag:ipxe,http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?keymap=fr

Vous pouvez utiliser la ligne de commande PowerShell suivante pour configurer le démarrage iPXE sur votre réseau. Veuillez adapter les $waptserver_ipaddress_tftp en fonction de votre installation courante.

    $scopeId = "192.168.110.0"  # target network
    $waptserver_ipaddress_tftp = "192.168.110.30"
    $url_waptserver = "http://srvwapt.mydomain.lan"
    $keymap = "fr"

    # Define DHCP Classes
    Add-DhcpServerv4Class -Name "legacy_bios" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00000" -ErrorAction SilentlyContinue
    Add-DhcpServerv4Class -Name "iPXE" -Type User -Data "iPXE" -ErrorAction SilentlyContinue

    # Define option 66 (TFTP) for the declared scope only
    Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId $scopeId -OptionId 66 -Value $waptserver_ipaddress_tftp

    # Define policies for this scope

    # 1. Legacy BIOS without iPXE
    Add-DhcpServerv4Policy -ScopeId $scopeId -Name "pxebootn12" -Condition AND -UserClass NE,iPXE -VendorClass EQ,legacy_bios* -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId $scopeId -PolicyName "pxebootn12" -OptionID 67 -Value "boot/pxeboot.n12"

    # 2. iPXE + legacy BIOS
    Add-DhcpServerv4Policy -ScopeId $scopeId -Name "wapt-ipxe-url-legacy" -Condition AND -UserClass EQ,iPXE -VendorClass EQ,legacy_bios* -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId $scopeId -PolicyName "wapt-ipxe-url-legacy" -OptionID 67 -Value "$url_waptserver/api/v3/baseipxe?uefi=false&keymap=$keymap"

    # 3. Non iPXE + non legacy BIOS
    Add-DhcpServerv4Policy -ScopeId $scopeId -Name "bootmgfw.efi" -Condition AND -UserClass NE,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios* -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId $scopeId -PolicyName "bootmgfw.efi" -OptionID 67 -Value "efi/boot/bootmgfw.efi"

    # 4. iPXE + UEFI
    Add-DhcpServerv4Policy -ScopeId $scopeId -Name "wapt-ipxe-url-uefi" -Condition AND -UserClass EQ,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios* -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId $scopeId -PolicyName "wapt-ipxe-url-uefi" -OptionID 67 -Value "$url_waptserver/api/v3/baseipxe?keymap=$keymap"

#### 8.3.2.2. Configuration HTTP

Le démarrage PXE est un processus en deux étapes. D’abord, le chargeur de démarrage UEFI/BIOS téléchargera le binaire iPXE depuis le serveur tftp, puis le binaire iPXE téléchargera le script iPXE et les binaires de démarrage depuis http. C’est pourquoi nous devons avoir une configuration PXE DCHP en deux étapes.

Par exemple :

    <!-- global options -->
    next-server 192.168.110.30;

    option ipxe-url code 175 = text;
    option client-architecture code 93 = unsigned integer 16;

    <!-- subnet mydomain.lan netmask 255.255.255.0 -->

    if option client-architecture = 00:00 {
      if exists user-class and option user-class = "iPXE" {
        filename "http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?uefi=false&keymap=fr";
      }
      else{
        filename "undionly.kpxe";
      }

    } else {
      if exists user-class and option user-class = "iPXE" {
        option ipxe-url "http://srvwapt.mydomain.lan:80/";
        filename "http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?keymap=fr";
      }
      else{
        filename "snponly.efi";
      }
    }

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site https://ipxe.org/howto/dhcpd

Par exemple :

    dhcp-match=set:ipxe,175 # iPXE sends a 175 option.
    dhcp-boot=tag:!ipxe,undionly.kpxe,IP_WAPTSERVER
    dhcp-boot=tag:ipxe,http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?uefi=false

Par exemple pour une machine :

    dhcp-match=set:ipxe,175 # iPXE sends a 175 option.
    dhcp-mac=set:waptserver,MAC_ADDRESS_TARGET_COMPUTER
    dhcp-boot=tag:!ipxe,undionly.kpxe,waptserver,IP_WAPTSERVER
    dhcp-boot=tag:ipxe,http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?uefi=false,waptserver

Vous pouvez utiliser la ligne de commande PowerShell suivante pour configurer le démarrage iPXE sur votre réseau. Veuillez adapter les $url_waptserver et $waptserver_ipaddress_tftp en fonction de votre installation actuelle. keymap est la langue du clavier.

    $waptserver_ipaddress_tftp = "192.168.110.30"
    $url_waptserver = "http://srvwapt.mydomain.lan"
    $keymap = "fr"

    Add-DhcpServerv4Class -Name "legacy_bios" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00000"
    Add-DhcpServerv4Class -Name "iPXE" -Type User -Data "iPXE"

    Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 66 -Value "$waptserver_ipaddress_tftp"

    Add-DhcpServerv4Policy -Name "wapt-ipxe-url-legacy" -Condition AND -UserClass EQ,iPXE -VendorClass EQ,legacy_bios*
    Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "wapt-ipxe-url-legacy" -OptionID 67 -Value "$url_waptserver/api/v3/baseipxe?uefi=false&keymap=$keymap"

    Add-DhcpServerv4Policy -Name "wapt-ipxe-url-uefi" -Condition AND -UserClass EQ,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*
    Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "wapt-ipxe-url-uefi" -OptionID 67 -Value "$url_waptserver/api/v3/baseipxe?keymap=$keymap"

    Add-DhcpServerv4Policy -Name "snponly.efi" -Condition AND -UserClass NE,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*
    Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "snponly.efi" -OptionID 67 -Value "snponly.efi"

    Add-DhcpServerv4Policy -Name "undionly.kpxe" -Condition AND -UserClass NE,iPXE -VendorClass EQ,legacy_bios*
    Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "undionly.kpxe" -OptionID 67 -Value "undionly.kpxe"

    For more information, you can refer to https://ipxe.org/howto/msdhcp

Attention

Si votre serveur DHCP ne vous permet pas de définir de telles conditions, vous pouvez exécuter le script suivant qui compilera des fichiers de démarrage personnalisés :

    /opt/wapt/waptserver/scripts/compile_ipxe.sh

Il créera 3 fichiers de démarrage que vous pourrez utiliser sur votre serveur DHCP : `ipxe_custom.efi` (UEFI), `snponly_custom.efi` (UEFI) et `undionly_custom.kpxe` (Legacy).

## 8.4. Comment ajouter des ordinateurs à la liste des postes WADS

Pour ajouter un poste de travail, vous devez au moins connaître son nom d’hôte et son adresse mac.

Avec wapt, vous disposez de trois moyens principaux dans le menu supérieur de WADS pour ajouter des ordinateurs.

- En utilisant le bouton New.

- En utilisant le bouton Exporter les machines sélectionnés vers WADS.

- En utilisant le bouton Importer des machines depuis un CSV.

### 8.4.1. Le bouton Nouvelle machine

Cette option vous permet d’ajouter manuellement des ordinateurs individuels. Cependant, elle ne permet pas de configurer plusieurs postes de travail à la fois.

Si vous avez déjà `Configuration` et `Pilotes`, vous pouvez les déposer directement sur le nouveau poste de travail à déployer.

Par exemple :

### 8.4.2. Le bouton Exporter les machines sélectionnées vers WADS

Cette méthode peut être utilisée pour les ordinateurs qui ont déjà un agent wapt enregistré dans le serveur WAPT.

Par défaut, le bouton n’est pas présent dans la barre de menu. Il peut être activé dans l’onglet inventaire du WAPT.

Note

Pour activer la commande Exporter les machines sélectionnés vers WADS, allez dans l’Inventaire, puis faites un clic droit dans la barre d’outils, sélectionnez Personnaliser la barre d’outils. Dans les « Commandes disponibles », sélectionnez “WADS”, Exporter les machines sélectionnés vers WADS et ajoutez dans les « Commandes de la barre d’outils ».

Vous pouvez maintenant sélectionner plusieurs postes de travail dans l’inventaire WAPT et cliquer sur Exporter les machines sélectionnés vers WADS. Les postes de travail sélectionnés apparaîtront alors dans l’onglet WADS.

### 8.4.3. L’option d’ajouter depuis un fichier CSV

Cette option permet d’ajouter plusieurs ordinateurs à la fois en utilisant un seul fichier `CSV`.

Dans le fichier `CSV`, vous pouvez inclure les colonnes suivantes : « hostname », « mac_addresses », « status », « waiting_to_deploy », « product_key », « deploy_config_name », « driver_bundle », « disk_format », « djoin », « manufacturer », « uuid », “product” et « serial_number ».

Les colonnes minimales requises sont « hostname » et « mac_addresses ».

Exemple de document .csv avec l’exigence minimale :

    hostname;mac_addresses
    test1;08:00:27:00:fd:c1
    test2;08:00:27:00:fd:c2
    test3;08:00:27:00:fd:c3

## 8.5. Déployer une machine Windows via WADS

Indication

Lignes directrices pour le déploiement de Windows 11 OS

- Windows 10 → Windows 11 (toute version)

  - Mise à jour complète uniquement, nécessite une ISO.

- Windows 11 21H2 → Windows 11 22H2 ou 23H2

  - Mise à jour complète uniquement, nécessite une ISO.

- Windows 11 22H2 → Windows 11 23H2

  - Mise à jour des fonctionnalités via le paquet d’activation (KB5027397).

  ou

  - Mise à niveau complète nécessitant une ISO.

- Windows 11 21H2 / 22H2 / 23H2 → Windows 11 24H2

  - Mise à jour complète uniquement, nécessite une ISO.

### 8.5.1. Processus de déploiement iPXE

1. Utilisation du BIOS/UEFI :

- l’hôte fait une demande DHCP pour obtenir un IP et la configuration PXE (IP du serveur TFTP et nom du fichier iPXE)

ou

- l’hôte démarre à partir d’une clé USB qui contient la configuration PXE

Note

Tftp n’est pas un protocole qui ne peut pas être sécurisé, la méthode préférée est donc de démarrer à l’aide d’une clé USB.

2. Utilisation du BIOS/UEFI :

- l’hôte fait une requête TFTP pour obtenir iPXE et sa configuration

ou

- l’hôte exécute la configuration iPXE à partir de la clé USB.

3. Ensuite, en utilisant iPXE, l’hôte fait une requête HTTPS au Serveur WADS pour obtenir le BCD et le `fichier WinPE`.

4. Enfin, en utilisant WinPE, l’hôte contacte le Serveur WADS via HTTP pour obtenir le fichier iso du système d’exploitation et ses fichiers de configuration associés.

Avertissement

- Clé USB : démarrage sécurisé possible (utilisation des fichiers winpe officiels).

- Le fichier ipxe fourni par WAPT ne prend pas en charge le démarrage sécurisé (fichier ipxe provenant de https://ipxe.org/).

- Vous pouvez acheter un fichier ipxe signé sur https://2pintsoftware.com/pricing/ (iPXE Anywhere) afin d’utiliser le démarrage sécurisé.

- Le déploiement est également possible exclusivement par TFTP, bien qu’il soit très lent.

### 8.5.2. Exigences avant de commencer

1. Pour utiliser WADS sur votre Console WAPT, vous devez installer un packaging spécifique sur votre station de gestion.

Deux packages sont disponibles, un seul est nécessaire. Choisissez en fonction de vos besoins :

- Ce paquet intègre les exigences minimales pour créer un fichier WinPE.

2. A partir de 2026-02-09, le compte utilisateur utilisant la Console WADS DOIT avoir des droits d’Administrateur local dans les Listes de contrôle d’accès WAPT.

3. Signer WADS avec votre certificat :

- Allez dans le menu Outils ‣ Signer Deploy Exe.

- Cliquez sur le bouton Sign :

4. Allez dans l’onglet OS Deploy :

Fenêtre principale de la Console WADS

### 8.5.3. Ajout des fichiers WinPE

WinPE est un système d’exploitation minimal utilisé pour installer, déployer et réparer Windows.

Sur WADS, WinPE est utilisé pour amorcer le déploiement de Windows.

- Si aucun fichier WinPE n’existe, cette fenêtre contextuelle apparaîtra.

- Cliquez ensuite sur Upload WinPE.

- Choisissez la disposition du clavier. Cette étape est importante car vous allez taper le nom d’hôte dans WinPE en utilisant la disposition de clavier choisie avec cette étape.

- Sélectionner le certificat avec lequel vous souhaitez signer les fichiers de la clé USB.

- Si nécessaire, veuillez ajouter des pilotes de réseau afin de démarrer avec PXE

- Attendez que le fichier `WinPE` soit téléchargé sur l’ordinateur d’administration WAPT.

- Attendez que le fichier `WinPE` soit téléchargé sur le Serveur WADS.

Le fichier `WinPE` a été téléchargé avec succès sur le Serveur WADS.

Indication

Après chaque mise à jour, vous devrez re-signer votre fichier WinPE. N’oubliez pas de mettre à jour les pilotes réseau si nécessaire.

### 8.5.4. Ajout du système d’exploitation ISO

L’étape suivante consiste à ajouter le fichier .iso du système d’exploitation à utiliser pour déployer Windows.

- Utilisez la dernière version officielle de Windows de Microsoft comme fichier .iso.

Section ISO de la Console WADS

- Dans la section Installation ISO de la console principale de WADS, cliquez sur le bouton + pour télécharger le fichier .iso sélectionné.

- Sélectionnez le fichier .iso et donnez-lui un nom.

Boîte de dialogue permettant de sélectionner le fichier ISO à télécharger sur le Serveur WADS

- Lors du téléchargement, le fichier .iso est signé avec le certificat sélectionné.

Boîte de dialogue informant de la progression de la signature du fichier ISO dans la Console WADS

- Une fois l’étape de signature terminée avec succès, le fichier .iso est téléchargé sur le Serveur WADS.

Boîte de dialogue informant de la progression du téléchargement du fichier ISO dans la Console WADS

- Une fois l’étape de téléchargement terminée avec succès, le fichier .iso apparaît dans la section Installation iso de la Console principale de WADS.

Indication

Il est possible de télécharger plusieurs versions .iso de Windows pour différents cas d’utilisation.

### 8.5.5. Ajouter le fichier de réponse

L’étape suivante consiste à ajouter le fichier de réponse qui sera utilisé pour configurer le déploiement du système d’exploitation Windows.

Section du fichier de réponses de la Console WADS

- Dans la section Configuration, cliquez sur le bouton + pour configurer le fichier de réponse.

Fenêtre de création du fichier de configuration de réponse dans la Console WADS

Options pour le fichier de réponse dans la Console WADS
Options | Description
--- | ---
Nom de la configuration | Définit le nom du fichier de réponse XML.
Nom de l’ISO | Définit le fichier .iso à associer au fichier de réponse XML.
Pour Windows | Définit si vous installez un système d’exploitation Windows ou Linux si cette option n’est pas cochée.
Installer Wapt | Définit s’il faut installer l’Agent WAPT après l’installation du système d’exploitation.
Fichier de configuration | Définit les fichiers de réponses XML modèles à utiliser pour Windows ou le fichier de configuration pour Linux.
Script de post installation | Définit un script de post-installation .bat à exécuter après l’installation du système d’exploitation.

- Insérez dans le champ Nom de la configuration le nom du fichier de réponse.

- Sélectionnez avec la liste déroulante Nom de l’ISO le fichier ISO à associer à la configuration de déploiement.

- Cochez ou décochez la case Installer WAPT pour installer l’Agent WAPT par défaut.

- Cocher ou décocher la case Pour Windows pour installer le système d’exploitation Windows.

- Sélectionner le modèle de fichier de réponse à associer à la configuration du déploiement avec le champ Fichier de configuration s’il s’agit du système d’exploitation Windows ; sinon, sélectionner le fichier de configuration pour Linux.

- Si nécessaire, définir le script de post-installation dans Post install Script, par exemple :

    Example 1 : If you want to install specific packages and wait for them all to be installed.
    ping 127.0.0.1 -n 30
    net stop waptservice
    "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" update
    "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" install package-name
    "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" install package-name2
    net start waptservice

    Example 2 : If you just want to upgrade, and packages will be installed by OU.
    start  cmd /c ping 127.0.0.1 -n 30  ^& start "" "C:\Program Files (x86)\wapt\waptexit.exe"

- Cliquer sur le bouton Créer pour créer le fichier de réponse.

- Lorsque cela est fait, la configuration apparaît dans la section Configuration.

Fichier de réponses ajouté au Serveur WADS dans la Console WADS

Indication

Il est possible de créer plusieurs configurations de fichiers de réponses pour différentes versions de Windows / Linux et pour différents cas d’utilisation.

### 8.5.6. Joindre l’hôte à un domaine Active Directory

Vous pouvez utiliser votre propre fichier de réponse avec WADS mais par défaut, WADS intègre 2 types de fichiers de réponse pour Windows :

- Offline pour joindre un ordinateur avec la méthode DirectAccess Offline Domain Join (Djoin).

- Online pour joindre un ordinateur sur l’AD.

Mettre à jour cette partie avec votre compte de service d’adhésion, vous pouvez spécifier une UO si vous le souhaitez. Sinon, supprimez simplement la ligne MachineObjectOU.

    <Identification>
      <Credentials>
        <Domain>mydomain.lan</Domain>
        <Password>password</Password>
        <Username>wadsjoin</Username>
      </Credentials>
      <JoinDomain>mydomain.lan</JoinDomain>
      <MachineObjectOU>OU=MyOu,OU=MyParentOu,DC=MyDomain,DC=lan</MachineObjectOU>
    </Identification>

La méthode hors ligne utilise la méthode Djoin.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’hôte pour ouvrir la liste des menus.

- Cliquez sur Préparation Djoin.

- Sélectionnez la OU (Organizational Unit)`à laquelle rattacher l’hôte (ou définissez-la manuellement) et cliquez sur :guilabel:`Save.

Sélection de l’unité organisationnelle à laquelle rattacher automatiquement l’hôte ré-imagé

Vous pouvez cocher Changer d’utilisateur si votre utilisateur actuel ne peut ou ne doit pas joindre un ordinateur au domaine. Si cette case est cochée, vous devez indiquer manuellement le Domaine, le Host OU, le User (juste le sAMAccountName, pas l’UPN ni le DOMAINuser) et le password.

Vous pouvez cocher la case Écraser la machine afin de joindre un nouvel ordinateur.

- Le fichier `Djoin` est prêt à être utilisé pour joindre l’hôte en tant que membre du domaine Active Directory.

### 8.5.7. Ajout de pilotes

L’étape suivante consiste à ajouter les paquets de pilotes qui seront utilisés lors du déploiement du système d’exploitation Windows.

Section des pilotes de la Console WADS

- Dans la section Drivers, cliquez sur le bouton `+` pour ajouter un pack de pilotes au Serveur WADS.

Cette fenêtre vous permet de télécharger les paquets de pilotes à associer au déploiement Windows.

Fenêtre pour la création des paquets de pilotes dans la Console WADS

Options pour les paquets de pilotes dans la Console WADS
Options | Description
--- | ---
Choisir le chemin | Définit le chemin d’accès au dossier contenant les paquets de pilotes.
Nom | Définit le nom du paquet de pilotes.

- Cliquez sur le bouton Save, le téléchargement des bundles de pilotes commence.

Boîte de dialogue informant de la progression du téléchargement des paquets de pilotes dans la Console WAPT

- Une fois téléchargé, le pack de pilotes apparaît dans la section Drivers de la Console WADS.

Le fichier `WinPE` a été téléchargé avec succès sur le Serveur WADS

Il est possible de créer plusieurs packs de pilotes pour différentes versions de Windows et pour différents cas d’utilisation.

Il est possible d’utiliser les fichiers .cab de OEM.

Il est également possible d’exporter les pilotes d’un hôte existant qui fonctionne bien en utilisant une commande Powershell.

    Export-WindowsDriver -Online -Destination D:\Drivers

Indication

Il est possible de créer des filtres pour les pilotes. Cela permet de gagner du temps lors des déploiements futurs en spécifiant le fabricant et le produit auquel le pilote est destiné.

Ajouter le nom du pilote et le filtre, en respectant la casse des informations renvoyées par le serveur WAPT.

Exemple : Pour un Lenovo (fabricant) 20HES7LV1M (produit), vous pouvez créer le filtre LENOVO\20H*.

    The powershell command will be : Get-WmiObject Win32_ComputerSystem | Select Model,Manufacturer

Dans l’image ci-dessous, vous pouvez observer que le pilote de configuration efficace est DriversVM. Cela s’explique par le fait que le fabricant et les détails du produit correspondent à l’un des filtres.

Exemple de filtres de pilotes

Deux façons de créer un filtre

1/ Lors de l’ajout d’un pilote dans l’onglet pilote de la fenêtre, vous pouvez compléter filter.

2/ En sélectionnant une machine et en faisant un clic droit → change driver → create driver bundle.

Comment utiliser le filtre automatique de pilotes

Sélectionner la machine → auto select driver bundle → Le pilote correspondant au filtre apparaitra.

### 8.5.8. Démarrer l’hôte pour ré-imager avec WADS

WADS permet 2 méthodes de démarrage de l’hôte pour ré-imager :

- En local avec une clé USB.

- Via LAN avec un serveur TFTP

#### 8.5.8.1. Démarrage de l’hôte avec une clé USB

Note

La clé USB utilisée DOIT être formatée en FAT32 et vide.

- Insérez la clé USB dans le poste d’administration de WAPT et cliquez sur le bouton Créer une clé USB WinPE pour lancer le processus.

- Choisissez la disposition du clavier. Cette étape est importante car vous allez taper le nom d’hôte dans WinPE en utilisant la disposition de clavier choisie avec cette étape.

- Sélectionner le certificat avec lequel vous souhaitez signer les fichiers de la clé USB

- Cliquez sur le Transférer WinPE pour formater la clé USB et copier le fichier WinPE.

- Démarrez le menu de démarrage de l’ordinateur en utilisant l’option de la clé USB et allez à l’étape exécuter le déploiement.

Note

Vous pouvez Exporter vers un fichier zip lorsque vous créez une clé USB WinPE si vous ne pouvez pas utiliser une clé USB pour ensuite graver le contenu de la clé USB sur un CD / DVD à la place.

Bouton WADS pour sélectionner l’exportation vers un fichier zip

#### 8.5.8.2. Démarrage de l’hôte avec le réseau

Le démarrage à partir du LAN nécessite :

- Un serveur TFTP fonctionnant correctement ;

- Un serveur DHCP qui fonctionne correctement ;

- Avoir le port 69 ouvert sur le Serveur WAPT pour le trafic entrant, et avoir tftp conntrack activé sur les pare-feu intermédiaires si vous avez des pare-feu entre le serveur et l’ordinateur client.

- Démarrez le menu de démarrage de l’ordinateur en utilisant l’option LAN et allez à l’étape exécuter le déploiement.

### 8.5.9. Déploiement de l’image Windows

Il y a 3 choix lors du démarrage avec iPXE :

fenêtre du menu de démarrage iPXE

- Disque local de démarrage pour démarrer normalement à partir du stockage local ;

- Enregistrer l’hôte (ipxe) pour enregistrer l’hôte avec le Serveur WADS en utilisant la méthode iPXE ;

- Enregistrer l’hôte (winpe) pour enregistrer l’hôte auprès du Serveur WADS en utilisant la méthode WinPE.

- Si vous choisissez Enregistrer un hôte (ipxe), définissez un nom d’hôte.

Fenêtre de terminal texte demandant un nom d’hôte lors de l’enregistrement par la méthode iPXE

Avertissement

Le clavier est de type qwerty

- Rafraîchissez la Console WADS avec `F5`, l’hôte apparaît dans l’onglet OS Deploy.

Hôte en attente de déploiement

À ce moment, l’état Waiting to Deploy de l’hôte est False.

- Faites un clic droit sur l’hôte pour ouvrir la liste des menus.

- Allez dans Charger une config et sélectionnez un fichier de réponse XML.

- Cliquez sur Start Deploy, le statut Waiting to Deploy de l’hôte passe à True.

- Redémarrez l’hôte avec la même option de démarrage que précédemment (USB ou LAN), Windows commencera à s’installer.

- Lorsque l’installation est terminée, l’onglet OS Deploy, l’état passe à Done.

- Si vous choisissez Enregistrer un hôte (winpe), définissez un nom d’hôte :

Fenêtre de terminal texte demandant un nom d’hôte lors de l’enregistrement à l’aide de la méthode WinPE

Le clavier est dans la même disposition que celle définie lors de l’étape WinPE de cette documentation.

- Rafraîchissez la Console WADS avec `F5`, l’hôte apparaît dans l’onglet OS Deploy.

Hôte en attente de déploiement

À ce moment, l’état Waiting to Deploy de l’hôte est False.

- Faites un clic droit sur l’hôte pour ouvrir la liste des menus.

- Allez dans Charger une config et sélectionnez un fichier de réponse XML.

- Cliquez sur Start Deploy, le statut Waiting to Deploy de l’hôte passe à True.

- Redémarrez l’hôte avec la même option de démarrage que précédemment (USB ou LAN), Windows commencera à s’installer.

- Lorsque l’installation est terminée, l’onglet OS Deploy, l’état passe à Done.

### 8.5.10. Formater le disque de la machine

Lorsque votre machine est prête à être redéployée, si nécessaire, vous pouvez formater son disque en utilisant la méthode UEFI ou Legacy.

Pour ce faire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur la machine puis Configurer le formatage du disque.

Vous pouvez ensuite choisir le script UEFI ou Legacy et personnaliser la configuration du formatage du disque. Voici un exemple avec le script Legacy :