Hide navigation sidebar
Hide table of contents sidebar
Skip to content
SAMBA 4.22
Back to top
View this page
Toggle table of contents sidebar

# Reconstruire un Contrôleur de Domaine crashé

Avertissement

Ne JAMAIS restaurer un contrôleur de domaine à partir d’un snapshot. Ça casserait le système de réplication Samba. Veuillez plutôt utiliser la documentation suivante.

Note

Dans cette documentation, on suppose :

- Que le contrôleur de domaine crashé s’appelle srvads1.

- Que le contrôleur de domaine sain s’appelle srvads2.

- Que le domaine s’appelle mydomain.lan.

Dans les instructions décrites ci-dessous, vous remplacerez mydomain.lan avec votre propre nom de domaine et srvads avec le nom de machine de votre choix.

Attention

Dans cette documentation, on suppose :

- Vous utilisez un OS sur une base Debian.

- Pour redemarrer samba sur une RHEL ou dérivé, remplacer « samba-ad-dc » par « samba ».

## Si l’AD est un DC primaire (avec le rôle FSMO)

- Vérifier quel AD est FSMO :

  samba-tool fsmo show doit renvoyer une information comme celle-ci :

      SchemaMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      InfrastructureMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      RidAllocationMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      PdcEmulationMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      DomainNamingMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      DomainDnsZonesMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      ForestDnsZonesMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan

  srvads1 est donc le FSMO dans notre exemple.

- Indiquer a l’AD restant que srvads1 n’existe plus :

      samba-tool domain demote --remove-other-dead-server=srvads1
      systemctl restart samba-ad-dc || systemctl restart samba

- Transférer les rôles vers un autre AD :

  Attention

  Avant d’effectuer le transfert de rôle, il faut s’assurer que le contrôleur de domaine qui est perdu ne sera jamais plus réutilisé.

      samba-tool fsmo transfer --role=all

  Indication

  Liste des rôles à acaparer ou à transférer :

  `--role=ROLE`

  > - rid=RidAllocationMasterRole

  > - schema=SchemaMasterRole

  > - pdc=PdcEmulationMasterRole

  > - naming=DomainNamingMasterRole

  > - infrastructure=InfrastructureMasterRole

  > - domaindns=DomainDnsZonesMasterRole

  > - forestdns=ForestDnsZonesMasterRole

  > - all=all of the above You must provide an Admin user and password.

- Si un problème de droits survient :

      samba-tool fsmo transfer --role=all -U administrator

- Vérifier les droits :

  La commande samba-tool fsmo show doit renvoyer :

      SchemaMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      InfrastructureMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      RidAllocationMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      PdcEmulationMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      DomainNamingMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      DomainDnsZonesMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan
      ForestDnsZonesMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=srvads2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=lan

- Vérifier la base AD avec dbcheck :

      samba-tool dbcheck --cross-ncs --fix

- Notifier le nouveau rôle au contrôleur de domaine :

      samba-tool fsmo seize --role=all

- Affecter tous les rôles du FSMO à un autre contrôleur de domaine ;

## Si l’AD est un DC secondaire (sans le rôle FSMO)

- Recréez une nouvelle machine en suivant la documentation d’installation d’un contrôleur de domaine.

- Rétrograder srvads1 :

      samba-tool domain demote --remove-other-dead-server=srvads1
      systemctl restart samba-ad-dc

- Reconstruire un contrôleur de domaine srvads1 en suivant la procédure habituelle pour Debian ou la procédure habituelle pour CentOS et le joindre au domaine ;

- Vérifier que les champs DNS sont bien créés :

      samba_dnsupdate --verbose

- S’il subsiste des failed, utiliser cette méthode qui permet d’outre passer kerberos :

      samba_dnsupdate  --use-samba-tool

## Valider la nouvelle installation

- Tester la connexion au DNS à partir de la console DNS Active Directory :

  Console DNS Active Directory

- Tester la connexion à partir de la console Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory :

  Console Active Directory de gestion des comptes Utilisateurs et Machines

- Vérifier l’état des réplications avec samba-tool drs showrepl :

      samba-tool drs showrepl

## Liens utiles

- https://wiki.samba.org/index.php/Flexible_Single-Master_Operations_(FSMO)_Roles

- https://wiki.samba.org/index.php/Transferring_and_Seizing_FSMO_Roles

- https://www.it-connect.fr/seizing-de-roles-fsmo/