Hide navigation sidebar
Hide table of contents sidebar
Skip to content
SAMBA 4.24
Back to top
View this page
Toggle table of contents sidebar

# Mettre à jour un contrôleur de domaine Samba de Debian11 Bullseye à Debian12 Bookworm

Avertissement

Si vous utilisez les interfaces réseaux en eth, vous devrez vous-même configurer dans le grub le fait de conserver votre interface au format eth.

- Vous devez reconfigurer tissamba.list :

    wget -qO- https://samba.tranquil.it/tissamba-pubkey.gpg | tee /usr/share/keyrings/tissamba.gpg > /dev/null
    sha256sum /usr/share/keyrings/tissamba.gpg
      95ab9a408a3e94564f5a9bfb6e82c9dc371f32e92004ee98acbf64b431c93e81  /usr/share/keyrings/tissamba.gpg
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tissamba.gpg] https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.24/ $(lsb_release -c -s) main" > /etc/apt/sources.list.d/tissamba.list

Avertissement

Pour les versions de samba inférieures à 4.22.7, merci d’utiliser cette clé GPG

    wget -qO- https://samba.tranquil.it/tissamba-pubkey-2017.gpg | tee /usr/share/keyrings/tissamba.gpg > /dev/null

- Mettre à jour la configuration des dépôts à NonFreeFirmware, mettre à jour toutes les clés PGP et les dépots :

      echo 'APT::Get::Update::SourceListWarnings::NonFreeFirmware "false";' > /etc/apt/apt.conf.d/no-bookworm-firmware.conf
      sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*

- Mettre à jour la machine:

      apt-get update
      apt-get dist-upgrade

Indication

Si vous avez une erreur pendant le dist-upgrade, vous pouvez utiliser la commande « apt –fix-broken install » pour corriger l’installation.

- Changer la configuration ntp par chronyd configurer le service NTP (chrony). C’est une étape très importante !

- Redémarrer la machine :

      reboot

- Vérifier la version de samba sur le serveur :

      samba-tool --version